APLICAÇÃO DA CIANOBACTÉRIA Aphanothece microscopica Nägeli COMO PÓS-TRATAMENTO DO PROCESSO DE LODO ATIVADO NO EFLUENTE DA INDÚSTRIA DA PESCA

Marcio Oliveira Hornes*; Ricardo de Oliveira Maciel; Maria Isabel Queiroz**

O setor industrial de Rio Grande caracteriza-se pelo processamento de pescado. Essa atividade gera uma significativa quantidade de efluente rico em matéria orgânica, sólidos suspensos e compostos nitrogenados e fosforados, o qual em grande parte é diretamente lançado ao meio ambiente causando o envelhecimento precoce dos corpos de água receptores. Mesmo as indústrias portadoras de sistemas de tratamento de efluentes na maioria das vezes não contemplam as exigências da legislação brasileira. Por isso, muita atenção passou a ser dada às necessidades de desenvolvimento tecnológico com vistas ao tratamento, de forma a causar o mínimo impacto sobre o ambiente e que atenda a legislação ambiental vigente. Nesse sentido, o trabal e caracterizado quanto aos parâmetros DQO, NTK, N-NH3, P-PO4-3, Óleos e Graxas, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos, Alcalinidade e Ácidos Voláteis Totais de acordo a metodologia indicada por Standard Methods. O efluente é submetido à ação biológica de um sistema de lodo ativado associado a um pós-tratamento utilizando a cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli para avaliar a remoção de nitrogênio, fósforo,  matéria orgânica e quanto a biomassa formada. As condições experimentais são ausência de luz, razão C/N 20, inóculos de 200 mg/L, concentração de oxigênio dissolvido de 2 mg/L e temperatura de 20 e 30ºC. Espera-se ao final do trabalho que o efluente tratado apresente reduções significativas de DQO, NTK e P-PO4-3, atingindo concentrações inferiores aos limites estabelecidos pela legislação brasileira bem como seja elaborado um produto para consumo animal.

	Palavras-chave: efluente; lodo ativado; cianobactéria; Aphanothece microscopica Nägeli